|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ограниченная гарантия 1 год**Компания Флоутрон предоставляет Вам гарантию на электрический уничтожитель насекомых в случае наличия дефектных материалов или неудовлетворительного качества работы данного устройства в течение 1 года со дня совершения покупки. Все детали оборудования, за исключением использованных перегоревших лампочек, подлежат бесплатному ремонту при возникновении гарантийного случая. Любые косвенные гарантии, включая косвенную гарантию товарного качества, также ограничены 1 годом гарантии со дня совершения покупки.Положения данной гарантии не распространяются на ловушки компании Флоутрон для уничтожения насекомых-вредителей, на неправильную эксплуатацию, небрежное обращение или возникновение несчастного случая, а также на использование данной ловушки для другой цели, либо при условии осуществления самостоятельного ремонта или замены деталей данного устройства в целях улучшения его функционирования и эксплуатационной надежности. Предоставление услуг по обслуживанию данного устройства аннулируют Вашу гарантию. Услуги по гарантии предоставляются только первоначальному покупателю устройства. Использование данного устройства в коммерческих и профессиональных целях не входит в данную гарантию.Компания Флоутрон не уполномочивает какое-либо лицо взять на себя ответственность, связанную с данной продукцией. Компания Флоутрон не несет ответственность за нанесение косвенных повреждений устройству, проистекающих из его использования, ни за повреждения, полученные вследствие несчастного случая, ненадлежащего, неосторожного обращения, присоединения и подключения каких-либо посторонних приспособлений, утери деталей или подключения данного устройства к несоответствующему напряжению.В случае если данное устройство перестает функционировать в течение гарантийного срока, Вам необходимо отправить продукт вместе с товарным чеком с указанием даты покупки и описание проблемы в Сервисный центр компании Флоутрон, по адресу 15 Хайлэнд Авеню, Мальден, МА 02148. Затраты на транспортировку за возврат дефектного продукта несет покупатель.Данная гарантия содержит в себе и предоставляет Вам права, которые могут варьироваться в зависимости от штата.

|  |
| --- |
| Выявление неисправностей и анализ ремонтных работВнимание: отключите устройство от источника напряжения перед его ремонтом |
| **Проблема** | **Возможная причина** | **Исправление** |
| А. Лампочка не горит. | 1. Нет электричества. | 1. Проверьте предохранитель или прерыватель цепи. Проверьте шнур-удлинитель. |
|  | 2. Лампочка прикручена неправильно. | 2. Проверьте патрон электрической лампы. |
|  | 3. лампочка перегорела. | 3. Замените лампочку. |
| Б. Лампочка горит, но вентилятор не дует. | 1. Фиксатор не закреплен. | 1. Ловушка закреплена не правильно. См. «Техническое обслуживание и ремонт» на стр. 3 для надлежащей установки ловушки. |
|  | 2. Мотор вентилятора неисправен. | 2. Требуется замена в Сервисном центре компании. |
| В. Лампочка горит, но не приманивает насекомых. | 1. Невидимый светодиод черного света слабо работает в связи с долгим сроком службы лампочки. | 1. Замените лампочку. (См. раздел Замена лампочки в Руководстве пользователя). |
|  | 2. Срок использования приманки Октенол истек. | 2. Замените картридж с Октенолом. |

Любые возникшие проблемы, по Вашему мнению, не подлежащие исправлению в соответствии с указанными шагами выше, должны быть переданы для устранения в Сервисный Центр компании Флоутрон. 781-321-2300Дополнительное оборудование к Ловушке для насекомых Флоутрон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Настенный кронштейн для обеспечения безопасности****Модель SB-300**Кронштейн из сварочной стали с привлекательным дизайном и блокирующим приспособлением для предотвращения кражи устройства. |  | **Фонарный столбик для обеспечения безопасности****Модель SP-200B**Фонарный столбик представляет собой стальную трубу диаметром 1 дюйм. Блокирующее приспособление предотвращает кражу устройства. |  |
| **Мощные приманки:****Приманка для комаров – МА 1000****Приманка для комаров – МА 1000-6 (6 упаковок)**Увеличивает эффективность работы ловушки при уничтожении комаров и слепней. | **Запасная лампочка****Модель BF-180**Для эффективной работы светодиода черного цвета необходима ежегодная замена лампочки. |

Флоутрон Аутдор Продактс, 15 Хайлэнд Авеню, Мальден, МА 02148 • 800-343-3280 • [www.Flowtron.com](http://www.Flowtron.com)55710761  | **ФЛОУТРОН®**PV-75BPV-75B CANPV-75BE**Руководство пользователя****Электрический уничтожитель насекомых**Бытового типа**УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИСОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НЕЙ |

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ**

**ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

ОСТОРОЖНО: При использовании электрического оборудования необходимо всегда соблюдать основные правила безопасности,

которые включают в себя следующее:

1. Используйте надлежащим образом заземленный вывод с напряжением 115/120 Вольт переменного 3.о тока и 3-проводный шнур-удлинитель.

2. Шнур-удлинитель должен быть всегда сухим и проходить над поверхностью земли.

3. никогда не засовывайте пальцы или руки или другие какие-либо объекты вовнутрь устройства во время его работы от сети.

4. перед очисткой и опустошением ловушки, а также перед демонтажем данного устройства всегда отключите данное устройство от питания сети.

5. Всегда обесточивайте устройство перед заменой лампочки. Лампочка должна быть обязательно типа Флоутрон BF-180, максимум на 22 Ватта.

6. Несколько раз вынимайте ловушку и удаляйте мертвых насекомых для надлежащего прохождения потока воздуха в ловушку.

7. Правильно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не перемещайте устройство, взяв его за шнур. Никогда не дергайте шнур питания для его отключения из розетки.

8. Держите шнур питания подальше от нагрева, масла и остроконечных предметов. Отремонтируйте или замените поврежденный шнур питания.

9. При неиспользовании устройства, храните его в помещении. Берегите от детей.

10. Не очищайте данное устройство с помощью водяного спрея или чего-либо подобного.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Ваш электрический уничтожитель насекомых Флоутрон спроектирован для привлечения и уничтожения, чувствительных к свету летающих насекомых, которые приманиваются ультрафиолетовым светом и уникальной приманкой Октенолом. Как только насекомые подлетают на свет, специальный вентилятор затягивает их в специальную съемную ловушку, где они полностью высушиваются и погибают.

Флоутрон использует две самые важные технологии привлечения и уничтожения комаров и других светочувствительных летающих насекомых-паразитов.

**1. Источник рассеянного света** – яркий, сильный свет может влиять на поведение комаров, а на близком расстоянии может фактически действовать в качестве репеллента. Специально разработанные линзы, расположенные вокруг лампочки Вашего уничтожителя насекомых, рассеивают ультрафиолет для привлечения комаров с дальнего расстояния, и предотвращает их отпугивание вблизи.

**2. Поток воздуха** – Ваш уничтожитель насекомых оборудован осевым вентилятором, вырабатывающим специальный поток воздуха для втягивания комаров и других насекомых-паразитов в устройство. При приближении насекомого этот поток воздуха осторожно направляет их вовнутрь устройства , а затем в съемную ловушку. Где они быстро обезвоживаются и погибают.

**УСТАНОВКА**

1. Распакуйте уничтожитель насекомых и сохраните упаковку для хранения в несезонное время.

2. **Для наружного использования**, выберите прочную опорную поверхность, на которую можно повесить устройство. Вспомогательное оборудование настенный кронштейн для обеспечения безопасности Флоутрон SB-300 или Фонарный столбик для обеспечения безопасности SP-200 есть в наличии и его можно заказать в режиме онлайн на сайте [**www.flowtron.com**](http://www.flowtron.com)**.**

Повесьте устройство на 5-6 футов над землей и на 25-50 футов вдали от территорий пребывания человека. Поместите устройство между источником скопления насекомых (лес, низина, вода и т.д.) и территорией, нуждающейся в защите.

3. Для использования внутри помещения, поместите устройство на стол или прямо на пол в месте скопления комаров и других летающих насекомых.

**ШНУР-УДЛИНИТЕЛЬ**

Шнуры-удлинители используются вместе с уничтожителями насекомых Флоутрон. Для наружного использования используйте шнуры-удлинители типа SJW-A с пометкой “подходят для использования с наружными устройствами».

Для наружного использования шнур-удлинитель должен быть смонтирован таким образом, чтобы через него невозможно было споткнуться или ненароком натянуть его (это относится к детям).

Используйте только трехпроводной шнур-удлинитель, имеющий штепсельные вилки с заземлением и трехполюсные электрические розетки, которые подходят для штепсельной вилки данного продукта.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ**

Данное устройство должно быть заземлено. В случае сбоя в работе или поломки заземление обеспечит снижение риска поражения электрическим током. Данное устройство оборудовано шнуром, имеющим проводник, заземляющий оборудование и заземляющий штекер. Штекер должен быть вставлен в соответствующую розетку с целью заземления в соответствии с местными предписаниями.

ОПАСНО – ненадлежащее подсоединение проводника для заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим током. Данный проводник, имеющий изоляционный материал зеленого цвета с или без желтых полосок на внешней поверхности является проводником, служащим для заземления оборудования. Если требуется ремонт или замена шнура или розетки – не подсоединяйте проводник для заземления оборудования к выводу, подключенному к источнику питания. Доверьте данный вопрос квалифицированному электротехнику или мастеру по ремонту, в случае, если инструкции по заземлению данного устройства вам не совсем понятны, или вы сомневаетесь надлежащим ли образом заземлено данное устройство. Не модифицируйте розетку, поставляемую с уничтожителем насекомых – если она не подходит выводу, пусть квалифицированный электротехник установит вам

Рис.А

необходимый вывод.

|  |  |
| --- | --- |
| Данное устройство предназначено для использования при номинальном напряжении сети 120В и имеет заземляющий штекер такого типа, как показано на рисунке А. Временный адаптер такого типа, как показано на рисунках Б и В можно использовать для соединения данной розетки с двухполюсными штепсельными розетками, как показано на рисунке В, если вывода, соответствующим образом заземленного, нет в наличии. Временный адаптер необходимо использовать только тогда, пока квалифицированный электротехник не установит вывод с надлежащим заземлением. Жесткий зажим для контактного провода зеленого цвета, наконечник провода и тому подобное оборудование, протянутые через адаптер, должны быть подсоединены к постоянному заземлению, так же как и крышка распределительной коробки. | Рис.Б |
| Рис.В |

Каждый раз при использовании адаптера, его необходимо хранить в месте из листового металла.

**ОКТЕНОЛ – ПРИМАНКА ДЛЯ КОМАРОВ**

Правительство США и научные исследователи доказали, что октенол, компонент дыхания, является эффективным средством для привлечения многих видов комаров и слепней.

Ваш уничтожитель насекомых Флоутрон имеет картридж с приманкой-октенолом замедленного действия от комаров (МА-1000), который повышает эффективность действия уничтожителя насекомых, заманивая комаров и слепней в свою ловушку.

отверстия

Рис. 1а

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструкция по эксплуатации:**Вытащите картридж с октенолом из герметичной емкости и снимите защитное покрытие с лицевой поверхности картриджа. Не дотрагивайтесь до отверстий картриджа и всегда тщательно мойте руки после очередного контакта с ним. См. рисунок 1а. | Защитное покрытиеКартридж |

Картридж с октенолом

|  |  |
| --- | --- |
| **Установка:**Поместите картридж в держатель, смонтированный на прилегающих линзах лампочки, соединенный со шнуром питания. Плавно вставьте картридж с октенолом в держатель, при этом отверстия картриджа должны быть расположены лицевой стороной внутрь. См. рисунок 1б. | Рис. 1б |

**Функционирование:**

Когда Ваш уничтожитель насекомых находится в режиме функционирования, он вырабатывает конвективный поток воздуха для испарения приманки и ее рассеивания с определенной частотой в час для максимальной эффективности. Замените картридж с октенолом после 450 часов работы уничтожителя насекомых (приблизительно через три недели).

Рис.2

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ****Ловушка** – периодически опустошайте ловушку для надлежащего прохождения потока воздуха из устройства. Для опустошения ловушки ослабьте винт с накатанной головкой, расположенный на дне ловушки и вытащите ловушку из устройства. См. рисунок 2.Центр.рейкаЧтобы заново установить ловушку поместите большой выключатель, находящийся наверху ловушки вокруг патрона лампы, прикрутите центральную рейку с резьбовой окружностью по часовой стрелке посредством винта с накатанной головкой до упора.Винт с накатанной головкой | ловушкалинзы |

**Примечание** – Когда ловушка снята, фиксатор предотвращает функционирование вентилятора. Ловушка должна быть надлежащим образом установлена и герметизирована, чтобы привести в действие фиксатор и обеспечить функционирование вентилятора.

Рис.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Замена лампочки:**Для того чтобы заменить лампочку: см. рисунок 3.1. Отключите устройство от питания.2. Снимите линзы посредством отвинчивания трех шурупов.3. Освободите лампочку от держателей посредством вытягивания их наружу.4. Отсоедините лампочку от патрона посредством вытягивания ее наружу.5. Для установки новой лампочки отрегулируйте лампочные штырьки в соответствии с гнездами в патроне, сильно надавите на лампочку.Поместите держатели для лампочки и закрепите линзы на месте шурупами.6. Снова подключите устройство к сети питания. | ШтырекКольцеобразная лампалинзыКорпус |

**Примечание:** Используйте только ультрафиолетовую лампочку Флоутрон BF-180, приобретенную у Вашего дилера или на сайте [**www.flowtron.com**](http://www.flowtron.com)