ПЛЕНКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Содержание

1. Пленка для биотуалета Pacto
2. Сборка
3. Установка
4. Опустошение контейнера
5. Советы пользователю
6. Решение проблем - биотуалет
7. Перечень запчастей Перечень расходных материалов Размеры

1. Пленка для биотуалета Pacto

Благодарим Вас за выбор биотуалета Pacto

В биотуалете Pactoвместо воды используется специальная пленка, которая капсюлирует отходы в биотуалете. Пленка сделанная из полиэтилена.

При сжигании пленка не выделяет ничего кроме воды и двуокиси углерода

2. Сборка

1. Соберите биотуалет, следуя инструкциям на наклейках внутри биотуалета, рисунку 1 или фильму, поставляемому с биотуалетом.

11/1

***Рис. 2***

***Рис. 1***

3. Установка

Проведите необходимую вентиляцию. Используйте 3- дюймовые пластиковые трубы как показано на рис. 3 и 4

В случае, если вы не используете подиум, а хранение  
отходов происходит под полом, как показано на рис. 5,  
вентиляция не требуется, либо организовывается по  
вашему усмотрению. Если вы считаете, что  
естественной вентиляции недостаточно, вы можете  
установить вытяжной вентилятор.



***Рис. 6***

***Рис. 5***

***Рис.4***

***Рис. 3***

Размер для отверстия в полу показан на рис. 5.  
Оставьте отверстие в 50 мм между полом и  
контейнером для сбора отходов.

Установка мешка для сбора отходов (который  
поставляется с пленкой) в держатель для мешков

* снимите крышку с сидением биотуалета
* снимите крышку со ступеньки
* потяните оставшуюся часть на себя до положения  
  «стоп»
* поднимите биотуалет от себя до полного растяжения  
  цепи
* вставьте мешок в держатель
* опустите биотуалет и задвиньте от себя в положение  
  «закрыто»
* установите обратно крышку и сидение биотуалета
* установите обратно крышку ступеньки подиума

Заправка кассеты с пленкой  
-снимите крышку и сидение биотуалета и вставьте  
кассету внутрь биотуалета вокруг держателя, срежьте  
фиксирующие хомуты

* натяните пленку вокруг держателя и завяжите на  
  два узла; удостоверьтесь, что на пленке нет надписи  
  STOPP- это означает, что вы начали с конца пленки
* нажмите педаль для открытия нижних щек,  
  опустите часть завязанную узлами между роликами.  
  Нажмите на педаль пока обе пары роликов захватят  
  пленку
* установите обратно крышку и сидение биотуалета.

Использование/ вместимость

В конце кассеты пленки появится надпись STOPP, что  
означает, что кассета подходит к концу. Так как биотуалет  
не оборудован счетчиком использований, необходимо  
следить за заполнением контейнера. При  
использовании подиума, это легко отследить  
приподняв крышку на ступеньке.

Вместимость

Испытания показали, что наполненность контейнера  
измеряется не количеством использований, а весом  
отходов в мешке, так как это может быть легко  
проверено.

Измеренный вес:

40-50 «смываний»/посещений = 8-10 кг (2 взрослых и 2  
ребенка)

4. Процедура опустошения контейнера

Рекомендуется опустошать контейнер после примерно 40

визитов (см. раздел Измеренный вес в п. 3).

* 1. Снимите крышку и сидение биотуалета.
  2. Подтяните пленку и обрежьте ее ножницами.
  3. Завяжите ее на узел и нажмите педаль, позволив ей  
     провалиться в контейнер.
  4. Снимите крышку со ступеньки
  5. Потяните оставшуюся часть на себя до положения  
     «стоп»
  6. Поднимите биотуалет от себя до полного растяжения  
     цепи
  7. Завяжите мешок на узел и вытащите его.
  8. Вставьте новый мешок
  9. Опустите биотуалет и задвиньте от себя в положение  
     «закрыто»
  10. Установите обратно крышку ступеньки подиума
  11. Вытяните пленку и завяжите два узла.
  12. Нажмите педаль для открытия нижних щек,  
      опустите часть завязанную узлами между роликами.  
      Нажмите на педаль пока обе пары роликов захватят  
      пленку
  13. установите обратно крышку и сидение биотуалета и  
      пользуйтесь им снова.

***Рис. 7.***

Кассета / пленка

Опустошение  
биотулета с  
подиумом

Мешок (чёрный)



5. Советы пользователю

SДвигающиеся части механизма подачи  
пленки (кроме роликов) должны смазываться  
один раз в год.

SДержите поверхность подиума сухой,  
мокрая поверхность может быть скользкой.  
SПри использовании биоразлагающейся  
пленки всегда пользуйтесь полиэтиленовым  
пакетом в контейнере. Это послужит защитой  
от протекания, если пленка по каким-то  
причинам будет повреждена.  
SАбсолютно противопоказано использовать  
биотуалет как мусорный бак. Весь органический  
мусор, такой как остатки пищи, трава и  
подобный материал могут начать разложение  
материала пленки. Острые предметы не  
могут быть помещены в биотуалет, так как они  
могут повредить пленку.  
Биоразлагающаяся пленка не может  
храниться с другими материалами  
растительного происхождения, такими как  
овощи и фрукты, так как это может  
инициировать процесс биоразложения.

Экономичные советы

SДля снижения расхода пленки добавляйте небольшое количество воды при использовании туалетной бумаги. Это позволит ей проще проваливаться в контейнер. SПри уринировании (до 70% всех посещений), нажимайте педаль наполовину. Это минимизирует использование пленки, так как жидкость попадает в уже использованную пленку.

SМешок может быть использован только для транспортировки отходов и использован заново после опустошения.

6. Решение проблем - биотуалет

Проблема

-Плохой запах в биотуалете

-Отходы не уходят в контейнер

-Протекание урины/ отходов в контейнер

* Пленка не протягивается при нажатии педали
* Пленка протягивается с перекосом при «смывании»

Варианты решения

-Проверьте правильность установки вентиляции

* Возможно контейнер переполнен, опустошите контейнер
* Проверьте прочность узлов на пленке. Пленка также возможно была повреждена. Проверьте оставшуюся часть пленки на отсутствие повреждений. Проверьте конструкцию на отсутствие острых углов.
* Педаль может быть повреждена, обратитесь к продавцу.
* Удостоверьтесь, что обе пары роликов протягивают пленку

7. Запасные части:

№ детали Описание

* 1. Сидение биотуалета (круг и крышка с крепежными болтами)
     1. Крышка (искл.В сидение биотуалета 03020) 03441 Педаль (пластик)

03445 Педаль (нержавеющая сталь)

03601 Держатель для мешков (для

использования в подиуме 03600) 03500 Механизм подачи пленки

Расходные материалы:

04004 Биоразлагающаяся пленка

* + - 1. Пленка тип А
         1. Мешки для сбора пленки Тип А

Размеры и весБиотуалетPacto

Длина:  
Ширина:  
Высота:  
Вес:

484 мм 483 мм 415 мм 16 кг

Подиум 817 мм 560 мм 219 мм 20 кг